BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VE VOZIDLECH KATEGORIE M2 A M3

	Ministerstvo dopravy v souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zkrácený název zákona) stanovuje pro vybavení vozidel kategorie M2 a M3 bezpečnostními pásy následující:
	Nová vozidla kategorie M2 třídy B a M3 třídy B a III musí být při jejich první registraci od 1.4.2004 vybavena na všech sedadlech: 
a)	kotevními úchyty bezpečnostních pásů v provedení podle předpisu EHK č. 14 v jeho posledním platném znění nebo podle směrnice 76/115/EHS ve znění její poslední změny; 
b)	bezpečnostními pásy v provedení podle předpisu EHK č. 16 v jeho posledním platném znění nebo podle směrnice 77/541/EHS ve znění její poslední změny.

		V Praze dne 22. října 2003

		Ing. Josef Pokorný v.r.
		ředitel
		odboru schvalování vozidel a předpisů

(Vyřizuje Ing. Šebl, č.j. 3931/2003-150)