|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Kontakt: *frekvence@mdcr.cz*

 Údaje potřebné pro provedení kmitočtové koordinace

Pro udělení osvědčení o provedení kmitočtové koordinace v rámci mezinárodních organizací ICAO/EUROCONTROL pro kmitočtové pásmo 117,975 MHz – 137,000 MHz letecké pohyblivé služby s šíří kanálu 8.33 kHz, uveďte prosím údaje níže.

Údaje o žadateli

Jméno a příjmení / název organizace:

Ulice / místo:

Město:

PSČ:

IČO:

Údaje o kmitočtu

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **Zkoordinovaný rádiový kmitočet**  |
| A 1 | Kmitočet | Např. 130,20833 MHz nebo bude přiděleno |
| A 2 | Kmitočtový kanál | Např. 130,210 nebo bude přiděleno |
| A 3 | Druh vysílání | 6k00A3E |
| A 4 | Šíře kanálu | 8,33 kHz |
| A 5 | Volací znak | Např. LETIŠTĚ XXX RADIO |
| A 6 | Účel použití (služba) | Např. A/G |

Údaje o umístění vysílače

|  |  |
| --- | --- |
| **B** | **Umístění rádiového zařízení** |
| B 1 | Název stanoviště | Např. Letiště XXX |
| B 2 | LON-E (WGS84) [º-min-vteř] | Např. 15°27‘38‘‘ |
| B 3 | LAT-N (WGS84) [º-min-vteř] | Např. 50°12‘35‘‘ |
| B 4 | Nadmořská výška [m n. m.] | Např. 275 |
| B 5 | Výška antény nad terénem [m] | Např. 8 |
| B 6 | Zóna krytí horizontálně [NM] / vertikálně [ft] | Např. Kruh 15/3 000 |