XP7YGCEK4PB186890

**Potvrzení typu tažného zařízení / Typový list**

Tento vůz je vybaven tažným zařízením typu A-50X, které bylo homologováno v rámci kompletní homologace vozu UNECE 55R, konkrétně pod homologačním číslem E9\*55R02/01\*6286\*01.

Největší přípustná hmotnost přípojného brzděného vozidla 1600 kg

Největší přípustná hmotnost přípojného nebrzděného vozidla 750 kg

Tesla: Vojtěch Tomeš, Service Advisor

Podpis: Datum: 10/10/2023

XP7YGCEK4PB186890