Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky  
pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN) – vydání 2017/1  
Oprava 2

V čl. 32.02 odst. 2 má přechodné ustanovení týkající se čl. 3.03 odst. 2 znít takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Obytné prostory před  kolizní přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2010 |
|  |  | Obytné prostory za záďovou přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2045 |
|  |  | Bezpečnostní vybavení před kolizní přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2015 |
|  |  | Bezpečnostní vybavení za záďovou přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2035 |

V čl. 32.05 odst. 5 má přechodné ustanovení týkající se čl. 3.03 odst. 2 znít takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Obytné prostory za záďovou přepážkou | N.V.P., nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2045 | 7. 10. 2018 |
|  |  | Bezpečnostní vybavení za záďovou přepážkou | N.V.P., nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 1. 1. 2035 | 7. 10. 2018 |

V čl. 33.02 odst. 2 má přechodné ustanovení týkající se čl. 3.03 odst. 2 znít takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Obytné prostory před  kolizní přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 30. 12. 2024 |
|  |  | Obytné prostory za záďovou přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 30. 12. 2059 |
|  |  | Bezpečnostní vybavení před kolizní přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 30. 12. 2029 |
|  |  | Bezpečnostní vybavení za záďovou přepážkou | N.V.P. | nejpozději při obnovení osvědčení plavidla vnitrozemské plavby po | 30. 12. 2049 |