Dobrý den,

k 31.12.2021 končí výjimka umožňující vozidlům jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3500 kg užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo nevybavené zimními pneumatikami podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb.
U MPT CAS 25 ŠKODA 706 RTHP jsou v technickém průkazu uvedeny pouze pneumatiky diagonální, které ovšem výše uvedenou podmínku nesplňují. Na tyto vozidla lze alternativně použít pneumatiky radiální, které však nejsou zapsány v technickém průkazu uvedených typů vozidel.
V příloze tohoto prohlášení je přiložen technický protokol vystavený technickou zkušebnou, který mohou obce, jako zřizovatelé jednotek a vlastníci dotčených vozidel, použít na příslušném odboru dopravy v rámci zápisu uvedených typů radiálních pneumatik do technického průkazu vozidel CAS 25 ŠKODA 706 RTHP.

V příloze přikládáme dokumenty potřebné pro provedení zápisu do technických průkazů vozidel CAS 25 ŠKODA 706 RTHP a žádáme Vás o jeho zveřejnění.

S pozdravem,

plk. Ing. Jakub Nebesář, rada
vedoucí oddělení strojní a technické služby
odbor IZS a výkonu služby
950 819 804, 732 632 133
jakub.nebesar@grh.izscr.cz

MV-generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414