Dobrý den přeji,

postup spuštění motoru i3 Rex W20 je následující:

**- otevřít víko kufru**

**- zavřít dveře**

**- zapnout zapalování (sviti kontrolka motoru)**

**- stisknout a držet plynový pedál**

**- zmačknout 3x brzdu**

**- pustit plynový pedál**

**- nastartovat (stisknout brzdu a tlačítko start/stop)**

**- do 20s. naskočí motor**

V příloze jsou emisní data z ES homologace vozidla.

S pozdravem,

Miroslav Stehlík

**HelpReg spol. s r.o.**

partner BMW  Vertriebs GmbH

Telefon:  +420 251 619 260

<www.helpreg.cz>